// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Copyright (C) 2017
 * Logic PD - http://www.logicpd.com
 */

#include "omap3-u-boot.dtsi"

/ {
	chosen {
		stdout-path = &uart1;
	};

	aliases {
		/delete-property/ serial1;
		/delete-property/ serial2;
		/delete-property/ mmc1;
		/delete-property/ mmc2;
	};

	ethernet@08000000 {
		compatible = "smsc,lan9221","smsc,lan9115";
		reg = <0x08000000 0xff>;
		bank-width = <2>;
		vddvario-supply = <&vddvario>;
		vdd33a-supply = <&vdd33a>;
		reg-io-width = <4>;
		smsc,save-mac-address;
	};
};

&gpio1 {
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&gpio2 {
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&gpio3 {
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&gpio4 {
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&gpio5 {
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&gpio6 {
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&i2c1 {
	clock-frequency = <400000>;
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

&i2c2 {
	clock-frequency = <400000>;
	/delete-property/ bootph-pre-ram;
};

/delete-node/ &bandgap;
/delete-node/ &uart2;
/delete-node/ &uart3;
/delete-node/ &mmc2;
/delete-node/ &mmc3;
/delete-node/ &thermal_zones;

