// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
//
// Copyright 2013 Freescale Semiconductor, Inc.
//
// Author: Fabio Estevam <fabio.estevam@freescale.com>

#include "imx6qdl-wandboard.dtsi"

/ {
	reg_eth_phy: regulator-eth-phy {
		compatible = "regulator-fixed";
		regulator-name = "ETH_PHY";
		regulator-min-microvolt = <3300000>;
		regulator-max-microvolt = <3300000>;
		gpio = <&gpio7 13 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	};
};

&hdmi {
	ddc-i2c-bus = <&i2c2>;
	status = "okay";
};

&i2c3 {
	clock-frequency = <100000>;
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>;
	status = "okay";

	pmic: pfuze100@8 {
		compatible = "fsl,pfuze100";
		reg = <0x08>;

		regulators {
			sw1a_reg: sw1ab {
				regulator-min-microvolt = <300000>;
				regulator-max-microvolt = <1875000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
				regulator-ramp-delay = <6250>;
			};

			sw1c_reg: sw1c {
				regulator-min-microvolt = <300000>;
				regulator-max-microvolt = <1875000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
				regulator-ramp-delay = <6250>;
			};

			sw2_reg: sw2 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
				regulator-ramp-delay = <6250>;
			};

			sw3a_reg: sw3a {
				regulator-min-microvolt = <400000>;
				regulator-max-microvolt = <1975000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			sw3b_reg: sw3b {
				regulator-min-microvolt = <400000>;
				regulator-max-microvolt = <1975000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			sw4_reg: sw4 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
			};

			swbst_reg: swbst {
				regulator-min-microvolt = <5000000>;
				regulator-max-microvolt = <5150000>;
			};

			snvs_reg: vsnvs {
				regulator-min-microvolt = <1000000>;
				regulator-max-microvolt = <3000000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			vref_reg: vrefddr {
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			vgen1_reg: vgen1 {
				regulator-min-microvolt = <800000>;
				regulator-max-microvolt = <1550000>;
			};

			vgen2_reg: vgen2 {
				regulator-min-microvolt = <1500000>;
				regulator-max-microvolt = <1500000>;
				regulator-boot-on;
				regulator-always-on;
			};

			vgen3_reg: vgen3 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};

			vgen4_reg: vgen4 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};

			vgen5_reg: vgen5 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};

			vgen6_reg: vgen6 {
				regulator-min-microvolt = <1800000>;
				regulator-max-microvolt = <3300000>;
				regulator-always-on;
			};
		};
	};
};

&fec {
	phy-supply = <&reg_eth_phy>;
	status = "okay";
};

&iomuxc {
	pinctrl-0 = <&pinctrl_hog>;

	imx6qdl-wandboard {
		pinctrl_hog: hoggrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_GPIO_2__GPIO1_IO02		0x80000000	/* USDHC1 CD */
				MX6QDL_PAD_EIM_DA9__GPIO3_IO09		0x80000000	/* uSDHC3 CD */
				MX6QDL_PAD_EIM_D29__GPIO3_IO29   	0x1f0b1		/* RGMII PHY reset */
			>;
		};

		pinctrl_enet: enetgrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_ENET_MDIO__ENET_MDIO		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_ENET_MDC__ENET_MDC		0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_TXC__RGMII_TXC		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD0__RGMII_TD0		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD1__RGMII_TD1		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD2__RGMII_TD2		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_TD3__RGMII_TD3		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_TX_CTL__RGMII_TX_CTL	0x1b030
				MX6QDL_PAD_ENET_REF_CLK__ENET_TX_CLK	0x1b0b0
				MX6QDL_PAD_RGMII_RXC__RGMII_RXC		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD0__RGMII_RD0		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD1__RGMII_RD1		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD2__RGMII_RD2		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_RD3__RGMII_RD3		0x1b030
				MX6QDL_PAD_RGMII_RX_CTL__RGMII_RX_CTL	0x1b030
			>;
		};

		pinctrl_i2c3: i2c3grp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_GPIO_5__I2C3_SCL		0x4001b8b1
				MX6QDL_PAD_GPIO_16__I2C3_SDA		0x4001b8b1
			>;
		};

		pinctrl_spdif: spdifgrp {
			fsl,pins = <
				MX6QDL_PAD_GPIO_19__SPDIF_OUT		0x1b0b0
			>;
		};
	};
};

&usdhc2 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>;
	bus-width = <4>;
	no-1-8-v;
	non-removable;
	status = "okay";
};
