// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Copyright (C) 2018 Angelo Dureghello <angelo@sysam.it>
 */

/ {
	compatible = "fsl,mcf5441x";

	aliases {
		serial0 = &uart0;
		spi0 = &dspi0;
		fec0 = &fec0;
		fec1 = &fec1;
	};

	soc {
		compatible = "simple-bus";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;

		uart0: uart@fc060000 {
			compatible = "fsl,mcf-uart";
			reg = <0xfc060000 0x40>;
			status = "disabled";
		};

		uart1: uart@fc064000 {
			compatible = "fsl,mcf-uart";
			reg = <0xfc064000 0x40>;
			status = "disabled";
		};

		uart2: uart@fc068000 {
			compatible = "fsl,mcf-uart";
			reg = <0xfc068000 0x40>;
			status = "disabled";
		};

		uart3: uart@fc06c000 {
			compatible = "fsl,mcf-uart";
			reg = <0xfc06c000 0x40>;
			status = "disabled";
		};

		dspi0: dspi@fc05c000 {
			compatible = "fsl,mcf-dspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0xfc05c000 0x100>;
			spi-max-frequency = <50000000>;
			num-cs = <4>;
			spi-mode = <0>;
			status = "disabled";
		};

		dspi1: dspi@fc03c000 {
			compatible = "fsl,mcf-dspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0xfc03c000 0x100>;
			spi-max-frequency = <50000000>;
			num-cs = <4>;
			spi-mode = <0>;
			status = "disabled";
		};

		dspi2: dspi@ec038000 {
			compatible = "fsl,mcf-dspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0xec038000 0x100>;
			spi-max-frequency = <50000000>;
			num-cs = <4>;
			spi-mode = <0>;
			status = "disabled";
		};

		dspi3: dspi@ec03c000 {
			compatible = "fsl,mcf-dspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0xec03c00 0x100>;
			spi-max-frequency = <50000000>;
			num-cs = <4>;
			spi-mode = <0>;
			status = "disabled";
		};

		fec0: ethernet@fc0d4000 {
			compatible = "fsl,mcf-fec";
			reg = <0xfc0d4000 0x4000>;
			mii-base = <0>;
			max-speed = <100>;
			timeout-loop = <50000>;
			status = "disabled";
		};

		fec1: ethernet@fc0d8000 {
			compatible = "fsl,mcf-fec";
			reg = <0xfc0d8000 0x4000>;
			mii-base = <1>;
			max-speed = <100>;
			timeout-loop = <50000>;
			status = "disabled";
		};

		i2c0: i2c@0xfc058000 {
			compatible = "fsl-i2c";
			#address-cells=<1>;
			#size-cells=<0>;
			cell-index = <0>;
			reg = <0xfc058000 0x100>;
			clock-frequency = <100000>;
			status = "disabled";
		};

		i2c1: i2c@0xfc038000 {
			compatible = "fsl-i2c";
			#address-cells=<1>;
			#size-cells=<0>;
			cell-index = <1>;
			reg = <0xfc038000 0x100>;
			clock-frequency = <100000>;
			status = "disabled";
		};

		i2c2: i2c@0xfc010000 {
			compatible = "fsl-i2c";
			#address-cells=<1>;
			#size-cells=<0>;
			cell-index = <2>;
			reg = <0xfc010000 0x100>;
			clock-frequency = <100000>;
			status = "disabled";
		};

		i2c3: i2c@0xfc014000 {
			compatible = "fsl-i2c";
			#address-cells=<1>;
			#size-cells=<0>;
			cell-index = <3>;
			reg = <0xfc014000 0x100>;
			clock-frequency = <100000>;
			status = "disabled";
		};

		i2c4: i2c@0xfc018000 {
			compatible = "fsl-i2c";
			#address-cells=<1>;
			#size-cells=<0>;
			cell-index = <4>;
			reg = <0xfc018000 0x100>;
			clock-frequency = <100000>;
			status = "disabled";
		};

		i2c5: i2c@0xfc01c000 {
			compatible = "fsl-i2c";
			#address-cells=<1>;
			#size-cells=<0>;
			cell-index = <5>;
			reg = <0xfc01c000 0x100>;
			clock-frequency = <100000>;
			status = "disabled";
		};

		esdhc: mmc@0xfc0cc000 {
			compatible = "fsl,esdhc";
			reg = <0xfc0cc000 0x8000>;
			non-removable;
			bus-width = <4>;
			status = "disabled";
		};
	};
};
