// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
/*
 * dts file for Xilinx Versal NET Mini eMMC Configuration
 *
 * (C) Copyright 2023-2025, Advanced Micro Devices, Inc.
 *
 * Michal Simek <michal.simek@amd.com>
 * Ashok Reddy Soma <ashok.reddy.soma@amd.com>
 */

/dts-v1/;

/ {
	compatible = "xlnx,versal-net-mini";
	#address-cells = <2>;
	#size-cells = <2>;
	model = "Xilinx Versal NET MINI eMMC";

	aliases {
		serial0 = &dcc;
		mmc0 = &sdhci1;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0 0 0 0x20000000>;
	};

	clk200: clk200 {
		compatible = "fixed-clock";
		#clock-cells = <0>;
		clock-frequency = <200000000>;
	};

	dcc: dcc {
		compatible = "arm,dcc";
		status = "okay";
		bootph-all;
	};

	sdhci1: mmc@f1050000 {
		compatible = "xlnx,versal-net-emmc";
		status = "okay";
		non-removable;
		disable-wp;
		no-sd;
		no-sdio;
		cap-mmc-hw-reset;
		bus-width = <8>;
		reg = <0 0xf1050000 0 0x10000>;
		clock-names = "clk_xin", "clk_ahb";
		clocks = <&clk200>, <&clk200>;
		xlnx,mio-bank = <0>;
	};
};
