// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
/*
 * (C) Copyright 2021  Niel Fourie <lusus@denx.de>
 */

#include <config.h>

/ {

	aliases {
		spi0 = "/soc@ffe000000/spi@110000";
		i2c0 = "/soc@ffe000000/i2c@118000";
		i2c1 = "/soc@ffe000000/i2c@118000/mux@70/i2c@0";
		i2c2 = "/soc@ffe000000/i2c@118000/mux@70/i2c@1";
		i2c3 = "/soc@ffe000000/i2c@118000/mux@70/i2c@7";
		i2c4 = "/soc@ffe000000/i2c@118100";
		/delete-property/ pci1;
		/delete-property/ pci2;
		/delete-property/ pci3;
	};

	chosen {
		stdout-path = "/soc@ffe000000/serial@11c500";
	};

	soc@ffe000000 {
		bootph-all;
		spi@110000 {
			/* This documents where km_fpgacfg should be appear */
			fpga@0 {
				compatible = "keymile,fpga-conf";
				reg = <0>;
				spi-max-frequency = <25000000>;
			};
		};

		sdhc@114000 {
			status = "okay";
		};

		i2c@118000 {
			bootph-all;
			mux@70 {
				i2c@1 { /* IVM bus */
					reg = <1>;
					#address-cells = <1>;
					#size-cells = <0>;
				};
			};
		};

		serial@11c500 {
			bootph-all;
			clock-frequency = <200000000>;
		};

		fman@400000 {
			ethernet@e0000 {
				phy-connection-type = "sgmii";
			};

			ethernet@e2000 {
				phy-connection-type = "sgmii";
			};

			ethernet@e8000 {
				phy-connection-type = "rgmii-id";
			};
		};

	};

	pcie@ffe240000 {
		compatible = "fsl,pcie-t104x";
		law_trgt_if = <0>;
	};
};

#include "u-boot.dtsi"
