// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Copyright (C) 2017 Álvaro Fernández Rojas <noltari@gmail.com>
 */

/dts-v1/;

#include "brcm,bcm6328.dtsi"

/ {
	model = "Comtrend AR-5387un";
	compatible = "comtrend,ar5387-un", "brcm,bcm6328";

	aliases {
		serial0 = &uart0;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};
};

&ehci {
	status = "okay";
};

&enet {
	status = "okay";

	port@0 {
		compatible = "brcm,enetsw-port";
		reg = <0>;
		label = "fe1";
		brcm,phy-id = <1>;
	};

	port@1 {
		compatible = "brcm,enetsw-port";
		reg = <1>;
		label = "fe2";
		brcm,phy-id = <2>;
	};

	port@2 {
		compatible = "brcm,enetsw-port";
		reg = <2>;
		label = "fe3";
		brcm,phy-id = <3>;
	};

	port@3 {
		compatible = "brcm,enetsw-port";
		reg = <3>;
		label = "fe4";
		brcm,phy-id = <4>;
	};
};

&leds {
	status = "okay";

	led@1 {
		reg = <1>;
		label = "AR-5387un:red:inet";
	};

	led@4 {
		reg = <4>;
		label = "AR-5387un:red:power";
	};

	led@7 {
		reg = <7>;
		label = "AR-5387un:green:inet";
	};

	led@8 {
		reg = <8>;
		label = "AR-5387un:green:power";
	};

	led@11 {
		reg = <11>;
		active-low;
		label = "AR-5387un:green:dsl";
	};
};

&ohci {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	spi-flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		spi-max-frequency = <33333334>;
	};
};

&uart0 {
	bootph-all;
	status = "okay";
};

&usbh {
	status = "okay";
};
