// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR X11
/*
 * Copyright 2015 Hans de Goede <hdegoede@redhat.com>
 *
 * Minimal dts file for the Mele M5 for u-boot only
 */

/dts-v1/;
#include "sun7i-a20.dtsi"

/ {
	model = "Mele M5";
	compatible = "mele,m5", "allwinner,sun7i-a20";

	aliases {
		serial0 = &uart0;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};
};

&ahci {
	status = "okay";
};

&ehci0 {
	status = "okay";
};

&ehci1 {
	status = "okay";
};

&gmac {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&gmac_rgmii_pins>;
	phy = <&phy1>;
	phy-mode = "mii";
	status = "okay";
};

&gmac_mdio {
	phy1: ethernet-phy@1 {
		reg = <1>;
	};
};

&ohci0 {
	status = "okay";
};

&ohci1 {
	status = "okay";
};

&uart0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uart0_pb_pins>;
	status = "okay";
};
