// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR X11
/*
 * Copyright 2020-2021 NXP
 * Copyright 2016 Freescale Semiconductor
 */

/include/ "skeleton64.dtsi"

/ {
	compatible = "fsl,ls1012a";
	interrupt-parent = <&gic>;

	sysclk: sysclk {
		compatible = "fixed-clock";
		#clock-cells = <0>;
		clock-frequency = <100000000>;
		clock-output-names = "sysclk";
	};

	gic: interrupt-controller@1400000 {
		compatible = "arm,gic-400";
		#interrupt-cells = <3>;
		interrupt-controller;
		reg = <0x0 0x1401000 0 0x1000>, /* GICD */
		      <0x0 0x1402000 0 0x2000>, /* GICC */
		      <0x0 0x1404000 0 0x2000>, /* GICH */
		      <0x0 0x1406000 0 0x2000>; /* GICV */
		interrupts = <1 9 0xf08>;
	};

	soc {
		compatible = "simple-bus";
		#address-cells = <2>;
		#size-cells = <2>;
		ranges;

		sfp: efuse@1e80000 {
			compatible = "fsl,ls1021a-sfp";
			reg = <0x0 0x1e80000 0x0 0x1000>;
			clocks = <&clockgen 4 3>;
			clock-names = "sfp";
		};

		clockgen: clocking@1ee1000 {
			compatible = "fsl,ls1012a-clockgen";
			reg = <0x0 0x1ee1000 0x0 0x1000>;
			#clock-cells = <2>;
			clocks = <&sysclk>;
		};

		dspi0: spi@2100000 {
			compatible = "fsl,vf610-dspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0x0 0x2100000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 64 0x4>;
			clock-names = "dspi";
			clocks = <&clockgen 4 0>;
			spi-num-chipselects = <6>;
			big-endian;
			status = "disabled";
		};

		esdhc0: esdhc@1560000 {
			compatible = "fsl,esdhc";
			reg = <0x0 0x1560000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 62 0x4>;
			big-endian;
			bus-width = <4>;
		};

		esdhc1: esdhc@1580000 {
			compatible = "fsl,esdhc";
			reg = <0x0 0x1580000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 65 0x4>;
			big-endian;
			non-removable;
			bus-width = <4>;
		};

		crypto: crypto@1700000 {
			compatible = "fsl,sec-v5.4", "fsl,sec-v5.0",
				     "fsl,sec-v4.0";
			fsl,sec-era = <8>;
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <1>;
			ranges = <0x0 0x00 0x1700000 0x100000>;
			reg = <0x00 0x1700000 0x0 0x100000>;
			interrupts = <0 75 0x4>;
			dma-coherent;

			sec_jr0: jr@10000 {
				compatible = "fsl,sec-v5.4-job-ring",
					     "fsl,sec-v5.0-job-ring",
					     "fsl,sec-v4.0-job-ring";
				reg	   = <0x10000 0x10000>;
				interrupts = <0 71 0x4>;
			};

			sec_jr1: jr@20000 {
				compatible = "fsl,sec-v5.4-job-ring",
					     "fsl,sec-v5.0-job-ring",
					     "fsl,sec-v4.0-job-ring";
				reg	   = <0x20000 0x10000>;
				interrupts = <0 72 0x4>;
			};

			sec_jr2: jr@30000 {
				compatible = "fsl,sec-v5.4-job-ring",
					     "fsl,sec-v5.0-job-ring",
					     "fsl,sec-v4.0-job-ring";
				reg	   = <0x30000 0x10000>;
				interrupts = <0 73 0x4>;
			};

			sec_jr3: jr@40000 {
				compatible = "fsl,sec-v5.4-job-ring",
					     "fsl,sec-v5.0-job-ring",
					     "fsl,sec-v4.0-job-ring";
				reg	   = <0x40000 0x10000>;
				interrupts = <0 74 0x4>;
			};
		};

		gpio0: gpio@2300000 {
			compatible = "fsl,qoriq-gpio";
			reg = <0x0 0x2300000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 66 0x4>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <2>;
		};

		gpio1: gpio@2310000 {
			compatible = "fsl,qoriq-gpio";
			reg = <0x0 0x2310000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 67 0x4>;
			gpio-controller;
			#gpio-cells = <2>;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <2>;
		};

		i2c0: i2c@2180000 {
			compatible = "fsl,vf610-i2c";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0x0 0x2180000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 56 0x4>;
			clock-names = "i2c";
			clocks = <&clockgen 4 0>;
			status = "disabled";
		};

		i2c1: i2c@2190000 {
			compatible = "fsl,vf610-i2c";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0x0 0x2190000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 57 0x4>;
			clock-names = "i2c";
			clocks = <&clockgen 4 0>;
			status = "disabled";
		};

		duart0: serial@21c0500 {
			compatible = "fsl,ns16550", "ns16550a";
			reg = <0x00 0x21c0500 0x0 0x100>;
			interrupts = <0 54 0x4>;
			clocks = <&clockgen 4 0>;
		};

		duart1: serial@21c0600 {
			compatible = "fsl,ns16550", "ns16550a";
			reg = <0x00 0x21c0600 0x0 0x100>;
			interrupts = <0 54 0x4>;
			clocks = <&clockgen 4 0>;
		};

		qspi: spi@1550000 {
			compatible = "fsl,ls1021a-qspi";
			#address-cells = <1>;
			#size-cells = <0>;
			reg = <0x0 0x1550000 0x0 0x10000>,
				<0x0 0x40000000 0x0 0x4000000>;
			reg-names = "QuadSPI", "QuadSPI-memory";
			status = "disabled";
		};

		pcie1: pcie@3400000 {
			compatible = "fsl,ls-pcie", "snps,dw-pcie";
			reg = <0x00 0x03400000 0x0 0x80000   /* dbi registers */
			       0x00 0x03480000 0x0 0x40000   /* lut registers */
			       0x00 0x034c0000 0x0 0x40000   /* pf controls registers */
			       0x40 0x00000000 0x0 0x20000>; /* configuration space */
			reg-names = "dbi", "lut", "ctrl", "config";
			big-endian;
			#address-cells = <3>;
			#size-cells = <2>;
			device_type = "pci";
			bus-range = <0x0 0xff>;
			ranges = <0x81000000 0x0 0x00000000 0x40 0x00020000 0x0 0x00010000   /* downstream I/O */
				  0x82000000 0x0 0x40000000 0x40 0x40000000 0x0 0x40000000>; /* non-prefetchable memory */
		};

		sata: sata@3200000 {
			compatible = "fsl,ls1012a-ahci";
			reg = <0x0 0x3200000 0x0 0x10000 /* ccsr sata base */
			       0x0 0x20140520 0x0 0x4>;	 /* ecc sata addr */
			reg-names = "ahci", "sata-ecc";
			interrupts = <0 69 4>;
			clocks = <&clockgen 4 0>;
			status = "disabled";
		};

		usb0: usb2@8600000 {
			compatible = "fsl-usb2-dr-v2.5", "fsl-usb2-dr";
			reg = <0x0 0x8600000 0x0 0x1000>;
			interrupts = <0 139 0x4>;
			dr_mode = "host";
			fsl,usb-erratum-a005697;
		};

		usb1: usb3@2f00000 {
			compatible = "fsl,layerscape-dwc3";
			reg = <0x0 0x2f00000 0x0 0x10000>;
			interrupts = <0 61 0x4>;
			dr_mode = "host";
		};
	};
};
