// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR X11
/*
 * Device Tree Include file for Freescale Layerscape-1046A family SoC.
 *
 * Copyright (C) 2016, Freescale Semiconductor
 *
 * Mingkai Hu <Mingkai.hu@nxp.com>
 */

#include "fsl-ls1046a.dtsi"

/ {
	model = "LS1046A QDS Board";
	aliases {
		spi0 = &qspi;
		spi1 = &dspi0;
	};
};

&dspi0 {
	bus-num = <0>;
	status = "okay";

	dflash0: n25q128a@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <1000000>; /* input clock */
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <0>;
	};

	dflash1: sst25wf040b@1 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <3500000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <1>;
	};

	dflash2: en25s64@2 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <3500000>;
		spi-cpol;
		spi-cpha;
		reg = <2>;
	};
};

&qspi {
	status = "okay";

	s25fs512s0: flash@0 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		compatible = "jedec,spi-nor";
		spi-max-frequency = <50000000>;
		reg = <0>;
	};
};

&duart0 {
	status = "okay";
};

&duart1 {
	status = "okay";
};

&lpuart0 {
	status = "okay";
};

&sata {
	status = "okay";
};

&i2c0 {
	status = "okay";
};
