// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Copyright (C) 2017 Álvaro Fernández Rojas <noltari@gmail.com>
 */

/dts-v1/;

#include "brcm,bcm6338.dtsi"

/ {
	model = "Sagem F@ST1704";
	compatible = "sagem,f@st1704", "brcm,bcm6338";

	aliases {
		serial0 = &uart0;
	};

	chosen {
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	gpio-leds {
		compatible = "gpio-leds";

		inet_green {
			label = "F@ST1704:green:inet";
			gpios = <&gpio 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		power_green {
			label = "F@ST1704:green:power";
			gpios = <&gpio 1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};

		inet_red {
			label = "F@ST1704:red:inet";
			gpios = <&gpio 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		};
	};
};

&enet {
	status = "okay";
	phy = <&enetphy>;
	phy-mode = "mii";

	enetphy: fixed-link {
		reg = <1>;
		speed = <100>;
		full-duplex;
	};
};

&gpio {
	status = "okay";
};

&spi {
	status = "okay";

	spi-flash@0 {
		compatible = "jedec,spi-nor";
		reg = <0>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		spi-max-frequency = <20000000>;
	};
};

&uart0 {
	bootph-all;
	status = "okay";
};
