// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
/*
 * Xilinx ZC770 XM012 board DTS
 *
 * Copyright (C) 2013-2018 Xilinx, Inc.
 */
/dts-v1/;
#include "zynq-7000.dtsi"

/ {
	model = "Xilinx ZC770 XM012 board";
	compatible = "xlnx,zynq-zc770-xm012", "xlnx,zynq-7000";

	aliases {
		i2c0 = &i2c0;
		i2c1 = &i2c1;
		serial0 = &uart1;
		spi0 = &spi1;
	};

	chosen {
		bootargs = "";
		stdout-path = "serial0:115200n8";
	};

	memory@0 {
		device_type = "memory";
		reg = <0x0 0x40000000>;
	};
};

&can1 {
	status = "okay";
};

&i2c0 {
	status = "okay";
	clock-frequency = <400000>;

	eeprom0: eeprom@52 {
		compatible = "atmel,24c02";
		reg = <0x52>;
	};
};

&i2c1 {
	status = "okay";
	clock-frequency = <400000>;

	eeprom1: eeprom@52 {
		compatible = "atmel,24c02";
		reg = <0x52>;
	};
};

&nor0 {
	status = "okay";
	bank-width = <1>;
	partitions {
		compatible = "fixed-partitions";
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <1>;
		partition@0 {
			label = "nor-fsbl-uboot";
			reg = <0x0 0x100000>;
		};
		partition@100000 {
			label = "nor-linux";
			reg = <0x100000 0x500000>;
		};
		partition@600000 {
			label = "nor-device-tree";
			reg = <0x600000 0x20000>;
		};
		partition@620000 {
			label = "nor-rootfs";
			reg = <0x620000 0x5e0000>;
		};
		partition@c00000 {
			label = "nor-bitstream";
			reg = <0xc00000 0x400000>;
		};
	};
};

&smcc {
	status = "okay";
};

&spi1 {
	status = "okay";
	num-cs = <4>;
	is-decoded-cs = <0>;
};

&uart1 {
	bootph-all;
	status = "okay";
};
