/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
/*
 * Copyright (C) 2024 PHYTEC Messtechnik GmbH
 * Author: Daniel Schultz <d.schultz@phytec.de>
 */

/* Logic for TI K3 based SoCs to boot from an OSPI/QSPI NOR flash. */

spiargs=setenv bootargs console=${console} earlycon=${earlycon} ${optargs}
spiloadimage=sf read ${kernel_addr_r} ${spi_image_addr} ${size_kern}
spiloadfdt=sf read ${fdt_addr_r} ${spi_fdt_addr} ${size_fdt}
spiloadramdisk=sf read ${ramdisk_addr_r} ${spi_ramdisk_addr} ${size_fs}

spiboot=echo DEPRECATION WARNING: spiboot will be removed in future versions. Use standard boot instead.;
	run spiargs;
	sf probe;
	run spiloadimage;
	run spiloadfdt;
	run spiloadramdisk;
	booti ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:0x${size_fs} ${fdt_addr_r}
