// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ OR X11
/*
 * P2020 RDB-PC Device Tree Source stub (no addresses or top-level ranges)
 *
 * Copyright 2011 Freescale Semiconductor Inc.
 * Copyright 2020 NXP
 */

&soc {
	mdio@24520 {
		phy0: ethernet-phy@0 {
			interrupts = <3 1 0 0>;
			reg = <0x0>;
			};
		phy1: ethernet-phy@1 {
			interrupts = <2 1 0 0>;
			reg = <0x1>;
			};
	};

	mdio@25520 {
		tbi0: tbi-phy@11 {
			reg = <0x11>;
			device_type = "tbi-phy";
		};
	};

	mdio@26520 {
		status = "disabled";
	};

	enet0: ethernet@24000 {
		phy-connection-type = "rgmii-id";
		fixed-link {
			speed = <1000>;
			full-duplex;
		};
	};

	enet1: ethernet@25000 {
		tbi-handle = <&tbi0>;
		phy-handle = <&phy0>;
		phy-connection-type = "sgmii";
	};

	enet2: ethernet@26000 {
		phy-handle = <&phy1>;
		phy-connection-type = "rgmii-id";
	};
};
