// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)

#include "rk3528-u-boot.dtsi"

&saradc {
	bootph-pre-ram;
	vdd-microvolts = <1800000>;
};

&vdd_arm {
	regulator-init-microvolt = <953000>;
};

&vdd_logic {
	regulator-init-microvolt = <900000>;
};
