// SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR BSD-3-Clause)
/*
 * QorIQ FMan v3 device tree stub [ controller @ offset 0x400000 ]
 *
 * Copyright 2012 - 2015 Freescale Semiconductor Inc.
 * Copyright 2020 NXP
 *
 */

fman0: fman@400000 {
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <1>;
	cell-index = <0>;
	compatible = "fsl,fman";
	ranges = <0 0x400000 0xfe000>;
	reg = <0x400000 0xfe000>;
	interrupts = <96 2 0 0>, <16 2 1 1>;
	clocks = <&clockgen 3 0>;
	clock-names = "fmanclk";
	fsl,qman-channel-range = <0x800 0x10>;
	ptimer-handle = <&ptp_timer0>;

	muram@0 {
		compatible = "fsl,fman-muram";
		reg = <0x0 0x60000>;
	};

	fman0_oh_0x2: port@82000 {
		cell-index = <0x2>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-oh";
		reg = <0x82000 0x1000>;
	};

	fman0_oh_0x3: port@83000 {
		cell-index = <0x3>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-oh";
		reg = <0x83000 0x1000>;
	};

	fman0_oh_0x4: port@84000 {
		cell-index = <0x4>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-oh";
		reg = <0x84000 0x1000>;
	};

	fman0_oh_0x5: port@85000 {
		cell-index = <0x5>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-oh";
		reg = <0x85000 0x1000>;
	};

	fman0_oh_0x6: port@86000 {
		cell-index = <0x6>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-oh";
		reg = <0x86000 0x1000>;
	};

	fman0_oh_0x7: port@87000 {
		cell-index = <0x7>;
		compatible = "fsl,fman-v3-port-oh";
		reg = <0x87000 0x1000>;
	};

	mdio0: mdio@fc000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "fsl,fman-memac-mdio", "fsl,fman-xmdio";
		reg = <0xfc000 0x1000>;
	};

	xmdio0: mdio@fd000 {
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
		compatible = "fsl,fman-memac-mdio", "fsl,fman-xmdio";
		reg = <0xfd000 0x1000>;
	};
};

ptp_timer0: ptp-timer@4fe000 {
	compatible = "fsl,fman-ptp-timer";
	reg = <0x4fe000 0x1000>;
	interrupts = <96 2 0 0>;
	clocks = <&clockgen 3 0>;
};
