dfu_alt_info_mmc=
	boot part 1 1;
	rootfs part 1 2;
	tiboot3.bin fat 1 1;
	tispl.bin fat 1 1;
	u-boot.img fat 1 1;
	uEnv.txt fat 1 1;
	sysfw.itb fat 1 1

dfu_alt_info_emmc=
	rawemmc raw 0 0x800000 mmcpart 1;
	rootfs part 0 1;
	tiboot3.bin.raw raw 0x0 0x400 mmcpart 1;
	tispl.bin.raw raw 0x400 0x1000 mmcpart 1;
	u-boot.img.raw raw 0x1400 0x2000 mmcpart 1;
	u-env.raw raw 0x3400 0x100 mmcpart 1;
	sysfw.itb.raw raw 0x3600 0x800 mmcpart 1

dfu_alt_info_ospi=
	tiboot3.bin raw 0x0 0x080000;
	tispl.bin raw 0x080000 0x200000;
	u-boot.img raw 0x280000 0x400000;
	u-boot-env raw 0x680000 0x020000;
	sysfw.itb raw 0x6c0000 0x100000;
	rootfs raw 0x800000 0x3800000

dfu_alt_info_ram=
#if CONFIG_ARM64
	u-boot.img ram CONFIG_SPL_LOAD_FIT_ADDRESS 0x400000
#else
	tispl.bin ram CONFIG_SPL_LOAD_FIT_ADDRESS 0x200000
#endif

